[English]
256 = Internal error
257 = No error
258 = General failure
259 = Feature not available
260 = Access violation
261 = Internal data structures corrupted
262 = No memory available
263 = Failed to lock or free memory
264 = No DOS memory available
265 = DOS memory fragmented
266 = No expanded memory manager
267 = Expanded memory manager error
268 = DMA error
269 = DMA region not in contiguous memory
270 = DMA region crossed a physical alignment boundary
271 = Unable to lock DMA pages
272 = No DMA buffer available
273 = DMA region too large for buffer
274 = DMA buffer currently in use
275 = Invalid DMA memory region
276 = DMA region was not locked
277 = Too many physical DMA pages
278 = Invalid DMA buffer ID
279 = Copy out of DMA buffer range
280 = Invalid DMA channel number
281 = DMA disable count overflow
282 = DMA disable count underflow
283 = DMA function not supported
284 = Reserved DMA flag bits set
285 = No adapter memory available
286 = File not found
287 = File creation error
288 = Read-only file attribute
289 = File read error
290 = File write error
291 = File close error
292 = Structure of file corrupted
293 = Message text file not found
294 = Message not found
295 = DLL not found
296 = Insufficient memory loading DLL
297 = DLL has invalid format
298 = Cannot load DLL
299 = DLL requires new version of Windows
300 = DLL not loaded previously
301 = Cannot find function in DLL
302 = Cannot be called from multiple applications
303 = Scanner driver not opened
304 = Scanner driver not loaded
305 = Scanner driver not found
306 = Invalid scanner driver version
307 = Scanner driver error
308 = Scanner interface card not found
309 = Invalid spec ID
310 = Invalid parameter ID specified
311 = Invalid parameter value specified
312 = Invalid ADF command
313 = Invalid scan start mode setting
314 = Invalid scan paper source setting
315 = Invalid scan resolution setting
316 = Invalid scan margin setting
317 = Invalid scan paper size setting
318 = Invalid scan orientation setting
319 = Invalid duplex scan setting
320 = Invalid scan brightness setting
321 = Invalid scan contrast setting
322 = Invalid image interpretation setting
323 = Invalid color interpretation setting
324 = Invalid scan lamp color setting
325 = Invalid halftone setting
326 = Invalid compression setting
327 = Invalid image file type setting
328 = Invalid scan indication setting
329 = Invalid configuration ID setting
330 = Invalid scan image transfer mode setting
331 = Invalid memory address setting
332 = Invalid port address setting
333 = Invalid DMA channel setting
334 = Invalid HW interrupt level setting
335 = Invalid SW interrupt level setting
336 = Invalid SCSI ID setting
337 = Invalid parameter combination
338 = Line too wide to handle
339 = Image does not exist
340 = Image width too small or too large
341 = Image length too small or too large
342 = User buffer too small
343 = Scanner not capable
344 = Scanner not connected
345 = Scanner not ready
346 = Scanner ADF empty
347 = Scanner paper jam
348 = Scanner cover open
349 = Scanner already reserved
350 = Scanner not reserved
351 = Scanner busy
352 = Stop button pushed on scanner
353 = Unspecified scanner error
354 = Attempt to scan duplex w/out slave
355 = Cannot scan front-only in duplex mode
356 = Timeout (RSD or scanner)
357 = User cancelled operation
358 = Operation/action aborted

[Deutsch]
256 = Interner Scannerfehler
257 = Kein Fehler
258 = Allgemeiner Fehler
259 = Funktion nicht verfügbar
260 = Zugriffsschutzverletzung
261 = Interne Datenstrukturen beschädigt
262 = Kein Speicher verfügbar
263 = Fehler beim Anfordern bzw. Freigeben von Arbeitsspeicher
264 = Kein DOS-Speicher verfügbar
265 = DOS-Speicher fragmentiert
266 = Kein Expanded Memory Manager installiert
267 = Fehler des Expanded Memory Manager
268 = DMA-Fehler
269 = DMA-Bereich nicht verfügbar
270 = DMA-Bereich überschreitet physische Speichergrenze
271 = DMA-Seiten können nicht verriegelt werden
272 = Kein DMA-Puffer verfügbar
273 = DMA-Bereich zu groß für Puffer
274 = DMA-Puffer zur Zeit in Benutzung
275 = Ungültiger DMA-Speicherbereich
276 = DMA-Bereich war nicht verriegelt
277 = Zu viele physische DMA-Seiten
278 = Ungültige DMA-Puffer-ID
279 = Kopie außerhalb des DMA-Puffers
280 = Ungültige DMA-Kanalnummer
281 = Überlauf des DMA Disable-Zählers
282 = Unterlauf des DMA Disable-Zählers
283 = DMA-Funktion nicht unterstützt
284 = Reservierte DMA-Flags sind gesetzt
285 = Kein Adapter-Speicher verfügbar
286 = Datei nicht gefunden
287 = Fehler beim Erstellen der Datei
288 = Datei hat das Nur-Lesen-Attribut
289 = Fehler beim Lesen der Datei
290 = Fehler beim Schreiben der Datei
291 = Fehler beim Schließen der Datei
292 = Dateistruktur beschädigt
293 = Meldungstextdatei nicht gefunden
294 = Meldung nicht gefunden
295 = DLL nicht gefunden
296 = Nicht genug Speicher zum Laden der DLL
297 = DLL hat ein ungültiges Format
298 = DLL kann nicht geladen werden
299 = DLL benötigt neuere Windows-Version
300 = DLL wurde noch nicht geladen
301 = DLL-Funktion kann nicht gefunden werden
302 = Kann nicht aus Mehrfach-Anwendungen heraus aufgerufen werden
303 = Scannertreiber nicht geöffnet
304 = Scannertreiber nicht geladen
305 = Scannertreiber nicht gefunden
306 = Ungültige Scannertreiber-Version
307 = Fehler im Scannertreiber
308 = Schnittstellenkarte des Scanners nicht gefunden
309 = Ungültige Spec-ID
310 = Ungültige Parameter-ID
311 = Ungültiger Parameterwert
312 = Ungültiger ADF-Befehl
313 = Ungültiger Scannerstartmodus
314 = Ungültige Scannerpapierquelle
315 = Ungültige Scannerauflösung
316 = Ungültige Seitenrandeinstellung
317 = Ungültige Seitengröße für das Scannen
318 = Ungültige Seitenlage für das Scannen
319 = Ungültige Duplex-Einstellung für das Scannen
320 = Ungültige Helligkeitseinstellung für das Scannen
321 = Ungültige Kontrasteinstellung für das Scannen
322 = Ungültige Einstellung zur Bildinterpretation
323 = Ungültige Einstellung zur Farbinterpretation
324 = Ungültige Einstellung der Scannerlampe
325 = Ungültige Halbton-Einstellung
326 = Ungültige Komprimierungseinstellung
327 = Ungültiger Bilddateityp
328 = Ungültige Scanneinstellung
329 = Ungültige Konfigurations-ID
330 = Ungültiger Scannertransfermodus
331 = Ungültige Speicheradresse
332 = Ungültige Port-Adresse
333 = Ungültiger DMA-Kanal
334 = Ungültiger Hardware-Interrupt Level
335 = Ungültiger Software-Interrupt Level
336 = Ungültige SCSI-ID-Einstellung
337 = Ungültige Parameterkombination
338 = Zeile zu lang
339 = Bild nicht vorhanden
340 = Bildbreite zu groß oder zu klein
341 = Bildlänge zu groß oder zu klein
342 = Benutzerpuffer zu klein
343 = Scannerfehler
344 = Scanner nicht angeschlossen
345 = Scanner nicht bereit
346 = Scanner-ADF leer
347 = Papierstau im Scanner
348 = Scannerdecke ist geöffnet
349 = Scanner bereits reserviert
350 = Scanner nicht reserviert
351 = Scanner beschäftigt
352 = Stoptaste am Scanner wurde gedrückt
353 = Unspezifierbarer Scannerfehler
354 = Versuch, im Duplex-Modus ohne Slave zu scannen
355 = Im Duplex-Modus kann nicht 'nur vorn' gescannt werden
356 = Timeout (RSD oder Scanner)
357 = Vorgang wurde vom Benutzer abgebrochen
358 = Vorgang/Aktion abgebrochen

[Magyar]
256 = Belső hiba
257 = Nincs hiba
258 = Általános meghibásodás
259 = Opció nem elérhető
260 = Hozzáférési hiba
261 = Belső adatstruktúrák elromlottak
262 = Kevés a rendelkezésre álló memória
263 = A memória foglalás vagy felszabadítás nem sikerült
264 = Kevés a rendelkezésre álló DOS memória
265 = A DOS memória felaprózódott
266 = Nincs Expanded Memory Manager
267 = Expanded Memory Manager hiba
268 = DMA hiba
269 = A DMA terület nem a folyamatos memóriára esik
270 = A DMA terület túlér egy fizikai címtartományon
271 = A DMA lapokat nem sikerült lefoglalni
272 = Nincs üres DMA puffer
273 = A DMA terület túl nagy a puffernek
274 = A DMA puffert jelenleg használják
275 = Érvénytelen DMA memória terület
276 = A DMA terület nem volt lefoglalva
277 = Túl sok fizikai DMA lap
278 = Érvénytelen DMA puffer azonosító (ID)
279 = A másolás kiér a DMA puffer intervallumból
280 = Érvénytelen DMA csatorna szám
281 = A DMA nem képes a túlcsordulás számlálására
282 = A DMA nem képes az alulcsordulás számlálására
283 = A DMA funkció nincs támogatva
284 = Fenntartott DMA flag bit készlet
285 = Nincs adapter memória
286 = Fájl nem található
287 = Fájl létrehozási hiba
288 = Írásvédett fájl attribútum
289 = Fájl olvasási hiba
290 = Fájl írási hiba
291 = Fájl bezárási hiba
292 = A fájlstruktúra sérült
293 = Üzenet szövegfájl nem található
294 = Üzenet nem található
295 = DLL nem található
296 = Nincs elég memória a DLL betöltéséhez
297 = A DLL érvénytelen formátumú
298 = A DLL nem tölthető be
299 = A DLL-hez új Windows változat szükséges
300 = A DLL előzőleg nem került betöltésre
301 = A funkció nem található a DLL-ben
302 = Nem hívható többszörös alkalmazásból
303 = Szkenner meghajtó nincs megnyitva
304 = Szkenner meghajtó nincs betöltve
305 = Szkenner meghajtó nem található
306 = Érvénytelen szkenner meghajtó változat
307 = Szkenner meghajtó hiba
308 = Szkenner interfész kártya nem található
309 = Érvénytelen spec ID
310 = Érvénytelen paraméter ID van specifikálva
311 = Érvénytelen paraméter érték van specifikálva
312 = Érvénytelen ADF parancs
313 = Érvénytelen indítási mód beállítás
314 = Érvénytelen papír forrás beállítás
315 = Érvénytelen felbontás beállítás
316 = Érvénytelen margó beállítás
317 = Érvénytelen papírméret beállítás
318 = Érvénytelen lapállás beállítás
319 = Érvénytelen duplex mód beállítás
320 = Érvénytelen fényerő beállítás
321 = Érvénytelen kontraszt beállítás
322 = Érvénytelen kép-értelmezés beállítás
323 = Érvénytelen szín-értelmezés beállítás
324 = Éryénytelen lámpaszín beállítás
325 = Érvénytelen féltónus beállítás
326 = Érvénytelen tömörítés beállítás
327 = Érvénytelen képfájl-típus beállítás
328 = Érvénytelen kijelzés beállítás
329 = Érvénytelen konfiguráció ID beállítás
330 = Érvénytelen képátviteli mód beállítás
331 = Érvénytelen memóriacím beállítás
332 = Érvénytelen port cím beállítás
333 = Érvénytelen DMA csatorna beállítás
334 = Érvénytelen hardver megszakítási szint beállítás
335 = Érvénytelen szoftver megszakítási szint beállítás
336 = Érvénytelen SCSI ID beállítás
337 = Érvénytelen paraméter kombináció
338 = A sor túl széles
339 = A kép nem létezik
340 = A képszélesség túl kicsi vagy túl nagy
341 = A képhosszúság túl kicsi vagy túl nagy
342 = A felhasználói puffer túl kicsi
343 = A szkenner nem működik
344 = A szkenner nincs csatlakoztatva
345 = A szkenner nem üzemkész
346 = Szkenner ADF üres
347 = Szkenner papírbegyűrődés
348 = Szkenner fedél nyitva
349 = Szkenner már foglalt
350 = Szkenner nem foglalt
351 = A szkenner foglalt
352 = Stop gomb a szkenneren megnyomva
353 = Nem specifikált szkenner hiba
354 = Kísérlet duplex szkennelésre slave nélkül
355 = Csak előlről nem lehet szkennelni duplex módban
356 = Időhatár lejárt (RSD vagy szkenner)
357 = A művelet a felhasználó által megszakítva
358 = Művelet/tevékenység abbahagyva

[Italiano]
256 = Errore interno
257 = Nessun errore
258 = Errore generale
259 = Modalitŕ non disponibile
260 = Violazione d'accesso
261 = Struttura dati interna corrotta
262 = Memoria non disponibile
263 = Impossibile allocare o liberare memoria
264 = Memoria DOS non disponibile
265 = Memoria DOS frammentata
266 = Nessun gestore di memoria espansa
267 = Errore del gestore della memoria espansa
268 = Errore di DMA
269 = Segmento di memoria DMA non contiguo
270 = Il segmento di memoria DMA ha oltrepassato il limite fisico di allineamento
271 = Impossibile limitare l'accesso alle pagine DMA
272 = Buffer DMA non disponibile
273 = Segmento DMA troppo ampio per il buffer
274 = Buffer DMA attualmente in uso
275 = Segmento di memoria DMA non valido
276 = Segmento DMA non limitato nell'accesso
277 = Eccessivo numero di pagine fisiche DMA
278 = ID buffer DMA non valido
279 = Copia esterna all'intervallo buffer DMA
280 = Numero canale DMA non valido
281 = Overflow del conteggio disabilitazione DMA
282 = Underflow del conteggio disabilitazione DMA
283 = Funzione DMA non supportata
284 = Assegnamento a DMA bit flag riservati
285 = Memoria adattatore non disponibile
286 = File non trovato
287 = Errore nella creazione del file
288 = Attributo file di sola lettura
289 = Errore nella lettura del file
290 = Errore nella scrittura del file
291 = Errore nella chiusura del file
292 = Struttura del file corrotta
293 = Testo del file messaggio non trovato
294 = Messaggio non trovato
295 = DLL non trovata
296 = Insufficiente memoria per caricare la DLL
297 = Formato non valido della DLL
298 = Impossibile caricare la DLL
299 = La DLL richiede una nuova versione di Windows
300 = DLL non caricata precedentemente
301 = Impossibile trovare la funzione nella DLL
302 = Impossibile la chiamata da piů applicazioni
303 = Driver dello scanner non attivato
304 = Driver dello scanner non caricato
305 = Driver dello scanner non trovato
306 = Versione non valida del driver per lo scanner
307 = Errore del driver dello scanner
308 = Scanner interface card not found
309 = ID specificato non valido
310 = Parametro ID specificato non valido
311 = Valore parametro specificato non valido
312 = Istruzione ADF non valida
313 = Modalitŕ di attivazione scanner non valida
314 = Sorgente per la scansione non valida
315 = Risoluzione scanner non valida
316 = Area di scansione non valida
317 = Formato carta non valido
318 = Orientamento scanner non valido
319 = Modalitŕ di scansione fronte/retro non valida
320 = Luminositŕ scanner non valida
321 = Contrasto scanner non valido
322 = Modalitŕ di interpretazione immagini non valida
323 = Modalitŕ di interpretazione colori non valida
324 = Colore della lampada di scansione non valido
325 = Impostazione mezzi toni non corretta
326 = Impostazione dela modalitŕ di compressione non valida
327 = Tipo file immagine non valido
328 = Indicazione scanner non valida
329 = Configurazione ID non valida
330 = Modalitŕ di trasferimento immagini non valida
331 = Indirizzo di memoria non valido
332 = Indirizzo porta I/O non valido
333 = Canale DMA non valido
334 = Impostazione livello interrupt HW non valido
335 = Impostazione livello interrupt SW non valido
336 = SCSI ID non corretto
337 = Combinazione parametri non valida
338 = Linea troppo ampia da gestire
339 = L'immagine non esiste
340 = Ampiezza immagine troppo piccola o troppo grande
341 = Lunghezza immagine troppo piccola o troppo grande
342 = Buffer utente troppo piccolo
343 = Scanner non attivato
344 = Scanner non connesso
345 = Scanner non pronto
346 = Alimentatore scanner vuoto
347 = Blocco della carta nello scanner
348 = Scanner cover open
349 = Scanner giŕ utilizzato
350 = Scanner non utilizzato
351 = Scanner occupato
352 = Pulsante di Stop premuto sullo scanner
353 = Errore non specificato dello scanner
354 = Tentativo di scansione fronte/retro senza modulo slave
355 = Impossibile la scansione del solo fronte in modalitŕ fronte/retro
356 = Timeout (RSD o scanner)
357 = Annullata l'operazione utente
358 = Operazione annullata

[Norsk]
256 = Intern feil
257 = Ingen feil
258 = Generell feil
259 = Egenskap ikke tilgjengelig
260 = Tilgang overtredelse
261 = Intern data struktur skadet
262 = Minne ikke tilgjengelig
263 = Kunne ikke lĺse eller frigjřre minne
264 = DOS minnet ikke tilgjengelig
265 = DOS minne fragmentert
266 = Ingen utvidet minne styrer
267 = Utvidet minne styreings feil
268 = DMA feil
269 = DMA omrĺdet ikke i kontinuitets minne
270 = DMA omrĺdet krysset en fysisk tilpasset grense
271 = Ikke i stand til lĺse DMA sider
272 = DMA buffer ikke tilgjengelig
273 = DMA omrĺdet for stor for buffer
274 = DMA buffer er i bruk
275 = Ugyldig DMA minne omrĺdet
276 = DMA omrĺdet var ikke lĺst
277 = Altfor mange fysiske DMA sider
278 = Ugyldig DMA buffer ID
279 = Kopi ute av DMA buffer rekkevidde
280 = Ugyldig DMA kanal nummer
281 = DMA kople ut count overflow
282 = DMA kople ut count underflow
283 = DMA funksjon ikke střttet
284 = Reservert DMA flag bits satt
285 = Adapter minnet ikke tilgjengelig
286 = Fil ikke funnet
287 = Fil opprettels feil
288 = Skrivebeskyttet fil attributt
289 = Lese feil pĺ fil
290 = Skrive feil pĺ fil
291 = Lukke feil pĺ fil
292 = Filens struktur er skadet
293 = Beskjed boks fil ikke funnet
294 = Beskjed ikke funnet
295 = DLL ikke funnet
296 = Utilstrekkelig minne ved lastingen av DLL
297 = DLL har ugyldig format
298 = Kan ikke Laste DLL
299 = DLL krever nyere versjon av Windows
300 = DLL ikke tidlligere lastet
301 = Kan ikke finne funksjon i DLL
302 = Kan ikke re startet fra mange programmer
303 = Skanner driver ikke Lastet
304 = Skanner driver ikke lastet
305 = Skanner driver ikke funnet
306 = Ugyldig skanner driver versjon
307 = Skanner driver feil
308 = Scanner interface card not found
309 = Ugyldig spesifikasjon ID
310 = Ugyldig parameter ID spesifisert
311 = Ugyldig parameter verdi spesifisert
312 = Ugyldig ADF kommando
313 = Ugyldig skanner start modus oppsett
314 = Ugyldig skanner papir kilde oppsett
315 = Ugyldig skanner opplřsning oppsett
316 = Ugyldig skanner marg oppsett
317 = Ugyldig skanner papir střrrelse oppsett
318 = Ugyldig skanner retning oppsett
319 = Ugyldig duplex skanning oppsett
320 = Ugyldig skanner lysintensitet oppsett
321 = Ugyldig skanner kontrast oppsett
322 = Ugyldig bilde tydning oppsett
323 = Ugyldig farge tydning oppsett
324 = Ugyldig skanner lampe farge oppsett
325 = Ugyldig halvtone oppsett
326 = Ugyldig kompresjon oppsett
327 = Ugyldig bilde fil type oppsett
328 = Ugyldig skanner indikasjon oppsett
329 = Ugyldig konfigurasjon ID oppsett
330 = Ugyldig skanner bilde overfřrings modus oppsett
331 = Ugyldig minne adresse oppsett
332 = Ugyldig port adresse oppsett
333 = Ugyldig DMA kanal oppsett
334 = Ugyldig HW interrupt level oppsett
335 = Ugyldig SW interrupt level oppsett
336 = Ugyldig SCSI ID oppsett
337 = Ugyldig parameter kombinasjon
338 = Linje for bred for ĺ bli behandlet
339 = Bilde eksisterer ikke
340 = Bilde bredde alt for lite eller for stor
341 = Bilde lengde alt for lite eller for stor
342 = Bruker buffer alt for lite
343 = Skanner ikke i stand til
344 = Skanner ikke tilkopplet
345 = Skanner er ikke klar
346 = Skanner ADF tom
347 = Skanner papir krřll
348 = Scanner cover open
349 = Skanner allerede reservert
350 = Skanner ikke reservert
351 = Skanner opptatt
352 = Stopp knapp trykket pĺ skanner
353 = Uspessifisert skanner feil
354 = Forsřk ĺ skanne duplex uten slave
355 = Kan ikke skanne kun forside i duplex modus
356 = Timeout (RSD eller skanner)
357 = Bruker operasjon avbrutt
358 = Operasjon/handling avbrutt

[Portugis]
256 = Erro interno
257 = Sem erro
258 = Falha geral
259 = Opçăo năo disponivel
260 = Violaçăo de acesso
261 = Estruturas de dados internas estăo corrompidas
262 = Memória indiponivel
263 = Falhou a trancar ou a libertar memória
264 = Năo existe memória DOS disponivel
265 = Memória DOS fragmentada
266 = Năo existe gerenciador de memória expandida
267 = Erro de gerenciador de memória expandida
268 = Erro de DMA
269 = Regiăo DMA năo se encontra na memória continua
270 = Regiăo DMA cruzou a barreira de alinhamento fisico
271 = Năo é possivel trancar páginas DMA
272 = Năo está disponivel o buffer DMA
273 = Regiăo DMA demasiado grande para o buffer
274 = Buffer DMA está a ser utilizado
275 = Regiăo de memória DMA invalida
276 = Regiăo DMA năo foi trancada
277 = Demasiadas páginas fisicas de DMA
278 = Identificaçăo do buffer DMA invalida
279 = Copia fora da gama do buffer DMA
280 = Número de canal DMA invalido
281 = Desligar contador DMA de sobrecarga
282 = Desligar contador DMA de subcarga
283 = Funçăo DMA năo suportada
284 = Conjuntos de bits de flag DMA reservados
285 = Năo existe adaptador de memória disponivel
286 = Ficheiro năo encontrado
287 = Erro de criaçăo de ficheiro
288 = Atributo de ficheiro só-leitura
289 = Erro de leitura de ficheiro
290 = Erro de escrita de ficheiro
291 = Erro de fecho de ficheiro
292 = Estrutura de ficheiro corrompida
293 = Ficheiro de texto de mensagem năo encontrado
294 = Mensagem năo encontrada
295 = Năo encontrado DLL
296 = Memória insuficiente carregando DLL
297 = DLL tem um formato invalido
298 = Năo é possivel carregar DLL
299 = DLL necessita de uma nova versăo do Windows
300 = DLL năo carregado previamente
301 = Năo é possivel encontrar uma funçăo no DLL
302 = Năo pode ser chamado de multiplas aplicaçőes
303 = Dispositivo de Scanner năo aberto
304 = Dispositivo de Scanner năo carregado
305 = Dispositivo de Scanner năo encontrado
306 = Versăo invalida de dispositivo de scanner
307 = Erro no dispositivo de Scanner
308 = Scanner interface card not found
309 = Especificaçăo de Identificaçăo invalida
310 = Parametro de identificaçăo invalido
311 = Valor do parametro especificado invalido
312 = Comando ADF invalido
313 = Configuraçăo invalida do modo de funcionamento do scanner
314 = Configuraçăo invalida da origem do papel no scanner
315 = Configuraçăo invalida da resoluçăo do scanner
316 = Configuraçăo invalida das margens do scanner
317 = Configuraçăo invalida do tamanho do papel do scanner
318 = Configuraçăo invalida da orientaçăo do scanner
319 = Configuraçăo invalida de scan duplo
320 = Configuraçăo invalida do intensidade do scanner
321 = Configuraçăo invalida do contraste do scanner
322 = Configuraçăo invalida da interpretaçăo de imagem
323 = Configuraçăo invalida da interpretaçăo da côr
324 = Configuraçăo invalida do côr de lampada da digitalizaçăo
325 = Configuraçăo invalida do meio-tom
326 = Configuraçăo invalida de compressăo
327 = Configuraçăo invalida do tipo de ficheiro de imagem
328 = Configuraçăo invalida da indicaçăo de digitalizaçăo
329 = Configuraçăo invalida da identificaçăo
330 = Configuraçăo invalida do modo de transferencia de imagem
331 = Configuraçăo invalida do endereço de memória
332 = Configuraçăo invalida do endereço da porta
333 = Configuraçăo invalida do canal de DMA
334 = Configuraçăo invalida da interrupçăo de nivel HW
335 = Configuraçăo invalida da interrupçăo de nivel SW
336 = Configuraçăo invalida da identificaçăo SCSI
337 = Configuraçăo invalida de parametros
338 = Linha demasiado grande para tratamento
339 = Năo existe imagem
340 = Largura de imagem demasiado grande ou pequena
341 = Comprimento de imagem demasiado grande ou pequena
342 = Buffer do utilizador demasiado pequeno
343 = Scanner năo é capaz
344 = Scanner năo conectado
345 = Scanner năo está pronto
346 = Scanner ADF vazio
347 = Encravamento de papel no Scanner
348 = Scanner cover open
349 = Scanner reservado
350 = Scanner năo reservado
351 = Scanner ocupado
352 = Parar o botăo carregado no scanner
353 = Erro no scanner năo especificado
354 = Tentativa de dupla digitalizaçăo /w saída de escravo
355 = Năo é possivel digitalizar apenas a frente em modo duplo
356 = Tempo esgotado (RSD or scanner)
357 = Operaçăo cancelada pelo utilizador
358 = Operaçăo/acçăo abortada

[Brasileiro]
256 = Erro Interno
257 = Sem erro
258 = Falha geral
259 = Característica năo disponível
260 = Violaçăo de acesso
261 = Estrutura interna de dados danificada
262 = Memória năo disponível
263 = Falha de bloqueio ou memória livre
264 = Memória do DOS năo disponível
265 = Memória do DOS fragmentada
266 = EMS năo disponível
267 = Erro de EMS
268 = Erro de DMA
269 = Área de memória para o DMA năo contígua
270 = Regiăo DMA transposta fisicamente
271 = Impossível fechar pág. DMA
272 = Buffer DMA indisponível
273 = Área p/DMA maior doque o buffer
274 = Buffer de DMA em uso
275 = Área de memória p/ DMA inválida
276 = Área de DMA năo foi fechada
277 = Excesso de pág. físicas do DMA
278 = Buffer ID p/ DMA inválido
279 = Intervalo de cópia de DMA
280 = N° do canal DMA inválido
281 = Estouro do Contador DMA
282 = DMA desabilitado por prob. de Contador
283 = Funçăo de DMA năo suportada
284 = Indicaçăo de flag do DMA reservada
285 = Adaptador de memória indisponível
286 = Arquivo năo encontrado
287 = Erro na criaçăo do Arquivo
288 = Arquivo somente para leitura
289 = Erro de leitura do Arq.
290 = Erro de grav. no Arquivo
291 = Erro no fechamento do Arq.
292 = Estrutura de Arq. danificada
293 = Arquivo de mensagens năo encontrado
294 = Mensagem năo encontrada
295 = DLL năo encontrada
296 = Memória insuficiente p/ carregar DLL
297 = DLL tem formato inválido
298 = Impossível carregar DLL
299 = DLL requer nova versăo do Windows
300 = DLL năo previamente carregado
301 = Impossível carregar funçăo no DLL
302 = Impossível chamar de múltiplas aplicaçőes
303 = Scanner driver not opened
304 = Driver de Scanner năo carregado
305 = Driver de Scanner năo encontrado
306 = Versăo ínválida do driver do Scanner
307 = Erro no driver do Scanner
308 = Scanner interface card not found
309 = ID do spec inválido
310 = Parâmetros de ID especific. inválido
311 = Valor inválido para parâmetros
312 = Comando de ADF inválido
313 = Ajuste para iniciar Scannner inválido
314 = Fonte inválida para alimentaçăo do Scanner
315 = Resoluçăo inválida p/ Scanner
316 = Margens inválidas p/ Scanner
317 = Tamnho de papel inválido p/ Scanner
318 = Orientaçăo inválida p/ Scanner
319 = Face-dupla inválida p/ Scanner
320 = Ajuste de brilho inváido p/ Scanner
321 = Ajuste de contraste inválido p/ Scanner
322 = Interpretaçăo de imagem inválida
323 = Interpretaçăo de cores inválida
324 = Ajuste de cores inválida
325 = Ajuste de meio tom inválido
326 = Ajuste de compressăo inválido
327 = Tipo de arq. de imagem inválido
328 = Ajuste de digitalalizaçăo inválida
329 = Ajuste de ID inválido
330 = Método de transferęncia inválido
331 = Ajuste de endereço de mem. inválido
332 = Endereço da porta inválido
333 = Canal de DMA inválido
334 = Código de interrupçăo de HW inválido
335 = Ajuste de interupçăo de SW inválido
336 = SCSI ID inválido
337 = Parâmetro de combinaçăo inválido
338 = Linha muito grande para trab.
339 = Imagem năo existe
340 = Tamanho da imagem é muito grande ou pequeno
341 = Comprimento da imagem é muito grande ou pequeno
342 = Buffer disponível é pequeno
343 = Scanner năo disponível
344 = Scanner năo conectado
345 = Scanner năo está pronto
346 = ADF do Scanner vazio
347 = Papel preso no Scanner
348 = Scanner cover open
349 = Scanner em uso
350 = Scanner ocioso
351 = Scanner ocupado
352 = Botăo de parada do Scanner ativo
353 = Erro inesperado no Scanner
354 = Observe se a dupla face do Scanner está ativa
355 = Impossível digitalizar face simples em modo dupla face
356 = Saida (RSD ou Scanner)
357 = Operaçăo cancelada pelo usuário
358 = Operaçăo/açăo abortada

[Svenska]
256 = Internt fel
257 = Inget fel
258 = Allmänt fel
259 = Egenskapen kan ej nĺs
260 = Störande intrĺng vid ĺtkomst
261 = Interna datastruturen är fördärvad
262 = Inget minne tillgängligt
263 = Kan ej lĺsa eller frigöra minne
264 = Inget DOS minne tillgängligt
265 = DOS minnet fragmenterat
266 = Ingen utökad minneshaterare
267 = Fel i utökade minneshanteraren
268 = Fel i DMA
269 = DMA-delen finns ej i intilligande minne
270 = DMA-delen överstiger en fysisk inställningsgräns
271 = Kan ej lĺsa DMA sidor
272 = Ingen DMA buffer tillgänglig
273 = DMA-delen är för stor för buffring
274 = DMA buffert används redan
275 = Ogiltigt DMA minnesavsnitt
276 = DMA-delen lĺstes ej
277 = För mĺnga fysiska DMA sidor
278 = Ogilitigt DMA buffert ID
279 = Slut pĺ DMA buffert omrĺde vid kopiering
280 = Ogiltigt DMA kanals nummer
281 = Räknaren i DMA satt ur spel pga "overflow"
282 = Räknaren i DMA satt ur spel pga "underflow"
283 = DMA funktionen stöds ej
284 = DMA reserverat via satta "flag bits"
285 = Inget adapterminne tillgängligt
286 = Hittar ej filen
287 = Fel vid skapande av fil
288 = Filen är skrivskyddad
289 = Fel vid läsning av fil
290 = Fel vid skrivande till fil
291 = Fel vid stägning av fil
292 = Filstrukturen är fördärvad
293 = Kan ej hitta textfilen med meddelande
294 = Hittar ej meddelande
295 = Hittar ej DLL
296 = Otillräckligt minne vid laddande av DLL
297 = DLL har ett ogiltigt format
298 = Kan ej ladda DLL
299 = DLL kräver ny version av Windows
300 = Föregĺende DLL ej laddad
301 = Kan ej hitta funktionen i DLL
302 = Kan ej anropas frĺn flerdubbla applikationer
303 = Scannerdrivrutin ej öppnad
304 = Scannerdriverrutin ej laddad
305 = Hittar ej scanner drivrutin
306 = Ogiltig version av scanner drivrutin
307 = Fel pĺ scanner drivrutin
308 = Scanner interface card not found
309 = Felaktig ID specifikation
310 = Ogiltig specifierad ID parameter
311 = Ogiltigt värde specifierat för parametern
312 = Ogiltigt ADF kommando
313 = Ogiltig inställning vid start av inscanningsmetod
314 = Felaktig inställning av papperskälla hos scannern
315 = Felaktig inställning av upplösningen hos scannern
316 = Ogiltig inställning av marginaler hos scannern
317 = Ogiltig inställning av papperstorlek hos scannern
318 = Ogiltig inställning av pappersorientering hos scannern
319 = Felaktig inställning vid dubbelsidig scanning
320 = Felaktig inställning av ljusstyrkan hos scannern
321 = Felaktig inställning av kontrasten hos scannern
322 = Felaktig inställning vid bildtolkning
323 = Felaktig inställning vid färgtolkning
324 = Felaktig inställning av färg pĺ scannerlampan
325 = Ogiltig inställning av halvtoner
326 = Ogiltig inställning vid komprimering
327 = Ogiltig inställning av bildfilstyp
328 = Ogiltig inställning vid indikering av scannern
329 = Ogiltig konfigurering av ID inställningar
330 = Felaktig inställnig av överföringsmetod hos scannern
331 = Ogiltig inställning av minnesadress
332 = Ogiltig inställning av portadress
333 = Ogiltig inställning av DMA kanal
334 = Ogiltig inställning av HW avbrottsnivĺ
335 = Ogiltig inställning av SW avbrottsnivĺ
336 = Ogiltig inställning av SCSI ID
337 = Ogiltig kombiantion av parametrar
338 = Raden är för bred för att kunna hanteras
339 = Bilden existerar inte
340 = Bilden är för smal eller för bred
341 = Bilden är för lĺng eller för kort
342 = För liten användar buffert
343 = Scannern ej kompatibel
344 = Scannern ej ansluten
345 = Scannern ej klar
346 = Tom ADF hos scannern
347 = Papperstrassel hos scannern
348 = Scanner cover open
349 = Scannern är redan reserverad/upptagen
350 = Scannern ej reserverad/upptagen
351 = Scannern är reserverad/upptagen
352 = Stopp- knappen pĺ scannern nedtryckt
353 = Ospecifierat fel pĺ scannern
354 = Försöker att scanna dubbelt utan en slav
355 = Kan ej scanna enbart framsida vid dubbelscanninsmetod
356 = Avbrott hos (RSD eller scanner)
357 = Operationen/handlingen avbeställd av användaren
358 = Operationen/handlingen avbruten

[Slovensko]
256 = Interna napaka
257 = Brez napake
258 = Splona napaka
259 = Ni na voljo
260 = Kritev dostopa
261 = Napaka v strukturi internih podatkov
262 = Pomnilnik ni na voljo
263 = Napaka pri rezervaciji oz. spročanju pomnilnika
264 = DOS-ov pomnilnik ni na voljo
265 = Fragmentiran DOS-ov pomnilnik
266 = Manjka upravljalec razirjenega pomnilnika
267 = Napaka upravljalca razirjenega pomnilnika
268 = Napaka DMA
269 = Področje DMA ni v celovitem pomnilniku
270 = Področje DMA presega fizične meje
271 = Neuspena rezervacija strani DMA
272 = Zaloga DMA ni na voljo
273 = Področje DMA preveliko za zalogo
274 = Zaloga DMA je e uporabljena
275 = Napačno področje pomnilnika DMA
276 = Področje DMA ni rezervirano
277 = Preveč fizičnih strani DMA
278 = Napačen ID zaloge DMA
279 = Kopiranje izved obsega zaloge DMA
280 = Napačna tevilka kanala DMA
281 = Preseganje onemogočenega tetja DMA
282 = Premalo onemogočenega tetja DMA
283 = Funkcija DMA ni podprta
284 = Nastavljen rezerviran označevalni bit DMA
285 = Ni pomnilnika za adapter
286 = Ne najdem datoteke
287 = Napaka pri kreiranju datoteke
288 = Datoteka samo za branje
289 = Napaka pri branju datoteke
290 = Napaka pri zapisu datoteke
291 = Napaka pri zapiranju datoteke
292 = Pokvarjena struktura ali datoteka
293 = Ne najdem datoteke s sporočili
294 = Ne najdem sporočila
295 = Ne najdem DLL
296 = Premalo pomnilnika za nalaganje DLL
297 = Napačen format DLL
298 = Ne morem naloiti DLL
299 = DLL zahteva novejo različico Windows
300 = DLL e ni naloen
301 = Ne najdem funkcije v DLL
302 = Klicanje iz več programov ni mono
303 = Gonilnik skenerja ni odprt
304 = Gonilnik skenerja ni naloen
305 = Ne najdem gonilnika skenerja
306 = Napačna različica gonilnika skenerja
307 = Napaka v gonilniku skenerja
308 = Scanner interface card not found
309 = Napačen ID
310 = Naveden je napačen parameter ID
311 = Navedena je napačna vrednost parametra
312 = Napačen ukaz ADF
313 = Napačna nastavitev začetka skeniranja
314 = Napačna nastavitev vira papirja za skeniranje
315 = Napačna nastavitev ločljivosti skeniranja
316 = Napačna nastavitev robov skeniranja
317 = Napačna nastavitev velikosti papirja za skeniranje
318 = Napačna nastavitev orientacije skeniranja
319 = Napačna nastavitev obojestranskega skeniranja
320 = Napačna nastavitev svetlosti skeniranja
321 = Napačna nastavitev kontrasta skeniranja
322 = Napačna nastavitev interpretacije slike
323 = Napačna nastavitev interpretacije barv
324 = Napačna nastavitev barve svetlobe skenerja
325 = Napačna nastavitev poltonov
326 = Napačna nastavitev kompresije
327 = Napačna nastavitev tipa datoteke
328 = Napačna nastavitev indikacije skeniranja
329 = Napačna nastavitev konfiguracije ID
330 = Napačna nastavitev načina prenosa slike
331 = Napačna nastavitev naslova pomnilnika
332 = Napačna nastavitev naslova vhoda
333 = Napačna nastavitev kanala DMA
334 = Napačna nastavitev strojnega nivoja prekinitve
335 = Napačna nastavitev programskega nivoja prekinitve
336 = Napačna nastavitev SCSI ID
337 = Napačna kombinacija parametrov
338 = Vrstica je preiroka za obdelavo
339 = Slika ne obstaja
340 = Preiroka ali preozka slika
341 = Predolga ali prekratka slika
342 = Premajhna uporabnika zaloga
343 = Skener ne deluje
344 = Skener ni priključen
345 = Skener ni pripravljen
346 = Podajalec papirja je prazen
347 = Zataknjen papir v skenerju
348 = Scanner cover open
349 = Skener je e rezerviran
350 = Skener ni rezerviran
351 = Skener je zaseden
352 = Pritisnjen gumb Stop na skenerju
353 = Nedoločena napaka na skenerju
354 = Poskus napačnega obojestranskega skeniranja
355 = V obojestranskem načinu ni mono skenirati samo prvih strani
356 = Čas se je iztekel (RSD ali skener)
357 = Uporabnik je prekinil postopek
358 = Postopek prekinjen

[Francais]
256 = Erreur interne
257 = Pas d'erreur
258 = Echec général
259 = Caractéristique non disponible
260 = Violation d'accčs
261 = Structure de données internes endommagée
262 = Pas de mémoire libre
263 = Impossible d'allouer ou libérer mémoire
264 = Pas de mémoire DOS disponible
265 = Mémoire DOS fragmentée
266 = Pas de gestionnaire de mémoire paginée
267 = Erreur du gestionnaire de mémoire paginée
268 = DMA erreur
269 = La région DMA n'est pas dans une mémoire contigue
270 = La région DMA croise la limite physique
271 = Impossible de vérouiller des pages DMA
272 = Pas de buffer DMA disponible
273 = Région DMA trop large pour le tampon
274 = Tampon DMA déja utilisé
275 = Région mémoire DMA invalide
276 = Région DMA non vérouillée
277 = Trop de pages physiques DMA
278 = ID du tampon DMA invalide
279 = Copie en dehors de la zone tampon DMA
280 = Mauvais numéro de canal DMA
281 = DMA ne permet pas de calculer au dessus
282 = DMA ne permet pas de calculer en dessous
283 = Fonction DMA non supportée
284 = Flag de DMA réservé
285 = Adaptateur mémoire non disponible
286 = Fichier non trouvé
287 = Erreur de création de fichiers
288 = Attribut de fichier lecture seule
289 = Erreur de lecture du fichier
290 = Erreur d'écriture du fichier
291 = Erreur de fermeture du fichier
292 = Structure du fichier endommagé
293 = Fichier message non trouvé
294 = Message non trouvé
295 = DLL non trouvé
296 = Mémoire insuffisante pour charger DLL
297 = Format DLL invalide
298 = Impossible de charger DLL
299 = Cette DLL nécessite une nouvelle version de Windows
300 = DLL non chargée précédemment
301 = Fonction non trouvée dans DLL
302 = Ne peut pas ętre appellé ŕ partir de plusieurs applications
303 = Pilote scanner non ouvert
304 = Pilote scanner non chargé
305 = Pilote scanner non trouvé
306 = Version du pilote scanner invalide
307 = Erreur du pilote Scanner
308 = Scanner interface card not found
309 = ID spécifié invalide
310 = Paramčtre ID spécifié invalide
311 = Valeur du paramčtre spécifié invalide
312 = Commande ADF invalide
313 = Paramčtre de démarrage de numérisation invalide
314 = Paramčtre source papier ŕ numériser invalide
315 = Paramčtre résolution de numérisation invalide
316 = Paramčtre marge de numérisation invalide
317 = Paramčtre taille papier invalide
318 = Paramčtre orientation numérisation invalide
319 = Paramčtre numérisation duplex invalide
320 = Paramčtre luminosité de numérisation invalide
321 = Paramčtre constraste de numérisation invalide
322 = Paramčtre image non interprétable
323 = Paramčtre couleur non interprétable
324 = Paramčtre couleur de numérisation invalide
325 = Paramčtre demi ton invalide
326 = Paramčtre compression invalide
327 = Paramčtre type d'image invalide
328 = Paramčtre de numérisation invalide
329 = Paramčtre configuration ID invalide
330 = Paramčtre mode de transfert image invalide
331 = Paramčtre adresse mémoire invalide
332 = Paramčtre port adresse invalide
333 = Paramčtre canal DMA invalide
334 = Paramčtre niveau d'interruption HW invalide
335 = Paramčtre niveau d'interruption SW invalide
336 = Paramčtre SCSI ID invalide
337 = Combination de paramčtre invalide
338 = Ligne trop large ŕ manipuler
339 = L'image n'existe pas
340 = Largeur de l'image trop petite ou trop large
341 = Longueur de l'image trop petite ou trop large
342 = Tampon utilisateur trop petit
343 = Le scanner ne peut pas
344 = Scanner non connecté
345 = Scanner pas pręt
346 = Scanner ADF vide
347 = Scanner bourrage papier
348 = Scanner cover open
349 = Scanner déja réservé
350 = Scanner non réservé
351 = Scanner occupé
352 = Bouton stop appuyé sur le scanner
353 = Erreur scanner non spécifié
354 = Essaye de numériser en mode duplex en dehors
355 = Ne peut pas numériser seulement recto en mode duplex
356 = Temps dépassé (RSD or scanner)
357 = Opération annulée par l'utilisateur
358 = Opération/Action abandonnée

[Hrvatski]
256 = Interna greka
257 = Nema pogreke
258 = Općenita greka
259 = Svojstvo nije podrano
260 = Povreda prava pristupa
261 = Otećenje interne strukture podataka
262 = Nema raspoloive memorije
263 = Neuspjelo zaključavanje ili oslobađanje memorije
264 = Nema raspoloive DOS memorije
265 = DOS memorija je fragmentirana
266 = Nema programa za rukovanje proirenom memorijom
267 = Greka programa za rukovanje proirenom memorijom
268 = DMA greka
269 = DMA područje nije u kontinuiranom dijelu memorije
270 = DMA područje prelazi fizičku granicu memorije
271 = Ne mogu zaključati DMA stranice
272 = Nema raspoloivog DMA spremnika
273 = DMA područje je preveliko za spremnik
274 = DMA spremnik je trenutno u upotrebi
275 = Neispravno područje DMA memorije
276 = DMA područje nije zaključano
277 = Suvie fizičkih DMA stranica
278 = Neispravna identifikacija DMA spremnika
279 = Kopija je izvan područja DMA spremnika
280 = Neispravni broj DMA kanala
281 = Preliv brojača DMA onemogućenja
282 = Podliv brojača DMA onemogućenja
283 = DMA funkcija nije podrana
284 = Rezervirani bitovi DMA zastavica su postavljeni
285 = Nema raspoloive memorije na adapteru
286 = Datoteka nije pronađena
287 = Greka u stvaranju datoteke
288 = Datoteka je samo za čitanje
289 = Greka u čitanju datoteke
290 = Greka u pisanju u datoteku
291 = Greka u zatvaranju datoteke
292 = Otećena struktura datoteke
293 = Tekstualna datoteka s porukama nije pronađena
294 = Poruka nije pronađena
295 = DLL nije pronađen
296 = Nedovoljno memorije za učitavanje DLL datoteke
297 = DLL je neispravnog formata
298 = Ne mogu učitati DLL
299 = DLL zahtijeva novu verziju Windowsa
300 = DLL nije prethodno učitan
301 = Ne mogu pronaći funkciju u DLL datoteci
302 = Ne moe se pozivati iz vie aplikacija
303 = Drajver skenera nije otvoren
304 = Drajver skenera nije učitan
305 = Drajver skenera nije pronađen
306 = Neispravna verzija drajvera skenera
307 = Grreka drajvera skenera
308 = Scanner interface card not found
309 = Specificiran je neispravan ID
310 = Specificiran je neispravan ID parametara
311 = Specificirana je neispravna vrijednost parametra
312 = Neispravna naredba ADF-u
313 = Neispravna postava početnog načina skeniranja
314 = Neispravna postava izvora papira za skeniranje
315 = Neispravna postava rezolucije skeniranja
316 = Neispravna postava margina skeniranja
317 = Neispravna postava veličine papira
318 = Neispravna postava orijentacije skeniranja
319 = Neispravna postava dvostranog skeniranja
320 = Neispravna postava svjetloće skeniranja
321 = Neispravna postava kontrasta skeniranja
322 = Neispravna postava interpretacije slike
323 = Neispravna postava interpretacije boja
324 = Neispravna postava boje lampe za skeniranje
325 = Neispravna postava polutonova
326 = Neispravna postava saimanja
327 = Neispravna postava vrste slikovne datoteke
328 = Neispravna postava indikacije skeniranja
329 = Neispravna postava konfiguracijske ID vrijednosti
330 = Neispravna postava načina prijenosa slike pri skeniranju
331 = Neispravna postava memorijske adrese
332 = Neispravna postava adrese sučelja
333 = Neispravna postava DMA kanala
334 = Neispravna postava hardverske prekidne razine
335 = Neispravna postava softverske prekidne razine
336 = Neispravna postava SCSI ID broja
337 = Neispravna kombinacija parametara
338 = Linija je preiroka za obradu
339 = Slika ne postoji
340 = irina slike je prevelika ili premala
341 = Duljina slike je prevelika ili premala
342 = Korisnički spremnik je premalen
343 = Skener nije sposoban za rad
344 = Skener nije spojen
345 = Skener nije spreman
346 = ADF skenera je prazan
347 = Zastoj papira u skeneru
348 = Scanner cover open
349 = Skener je već rezerviran
350 = Skener nije rezerviran
351 = Skener je zauzet
352 = Na skeneru je pritisnuto dugme za zaustavljanje
353 = Nedefinirana greka skenera
354 = Neispravan pokuaj dvostranog skeniranja
355 = Ne mogu skenirati samo lice dvostranim načinom
356 = Istek vremena (RSD ili skener)
357 = Korisnik je prekinuo operaciju
358 = Operacija/akcija je prekinuta

[Turkish]
256 = Ýçsel hata
257 = Hata yok
258 = Genel hata
259 = Bu özellik yok
260 = Eriţim ihlali
261 = Ýçsel veri yapýlarý bozuk
262 = Serbest bellek yok
263 = Bellek kiliti/serbesti olmadý
264 = DOS belleđi yok
265 = DOS belleđi bölünmüţ
266 = Bellek geniţlet yöneti yok
267 = Geniţ bellek yönetici hatasý
268 = DMA hata
269 = DMA bölgesi bitiţik bellekte deđil
270 = DMA bölgesi fiziki hizalama sýnýrýný aţtý
271 = DMA sayfa kilitlenemedi
272 = DMA arabelleđi yok
273 = DMA bölgesi çok büyük
274 = DMA arabelleđi kullanýmda
275 = Geçersiz DMA bellek bölge
276 = DMA bölgesi kilitsiz
277 = Fiziki DMA sayfalarý fazla
278 = Geçersiz DMAarabellek
279 = Kopya, DMA arabellek ötesi
280 = Geçersiz DMA kanal no.su
281 = DMA sayým taţma devre dýţý
282 = DMA sayým sýđma devre dýţý
283 = DMA iţlemi desteklenmiyor
284 = Rezerve DMA iţaret kuruldu
285 = Uyarlama belleđi yok
286 = Dosya yok
287 = Dosya oluţtur hata
288 = Yalnýz oku dsya özelliđi
289 = Dsya oku hatasý
290 = Dosya yaz hatasý
291 = Dsya kapat hata
292 = Dosya yapýsý bozuk
293 = Mesaj dosyasý yok
294 = Mesaj bulunamadý
295 = DLL yok
296 = Bellek DLL yüklemeye yetmedi
297 = DLL geçersiz formatlý
298 = DLL yüklenemedi
299 = DLL, Windows yeni sürümü gerektirir
300 = DLL önceden yüklü deđil
301 = DLL'de iţlev bulunamadý
302 = Çoklu uygulamalardan çađrýlamaz
303 = Tarayýcý sürücüsü kapalý
304 = Tarayýcý sürücü yüklü dđl
305 = Tarayýcý sürücüsü yok
306 = Geçersiz tarayýcý sürücüsü
307 = Tarayýcý sürücü hata
308 = Scanner interface card not found
309 = Geçersiz ID
310 = Geçersiz ID parametresi
311 = Geçersiz ID deđeri verildi
312 = Geçersiz ADF komutu
313 = Geçersiz tarama baţlama ayarý
314 = Geçersiz tarama kađýt kayna ayarý
315 = Geçersiz tarama çözünürlüđü
316 = Geçersiz tarama marj ayarý
317 = Geçersiz tarama kađýt boyutu
318 = Geçersiz tarama kađýt yönü ayarý
319 = Geçersiz dupleks tarama
320 = Geçersiz tarama parlaklýk ayarý
321 = Geçersiz tarama kontrast
322 = Geçersiz imaj yorum ayarý
323 = Geçersiz renk yorum ayarý
324 = Geçersiz tarama ampul rengi
325 = Geçersiz yarým ton ayarý
326 = Geçersiz sýkýţtýrma ayarý
327 = Geçersiz imaj dosya türü ayarý
328 = Geçersiz tarama gösterge ayarý
329 = Geçersiz konfigürasyon ID ayarý
330 = Geçersiz tarama imaj aktarma ortam ayarý
331 = Geçersiz bellek adres ayarý
332 = Geçersiz çýkýţ adres ayarý
333 = Geçersiz DMA kanal ayarý
334 = Geçersiz donaným interrupt ayarý
335 = Geçersiz yazýlým interrupt ayarý
336 = Geçersiz SCSI ID ayarý
337 = Geçersiz parametre bileţimi
338 = Satýr çok uzun
339 = Ýmaj yok
340 = Ýmaj eni çok geniţ ya da dar
341 = Ýmaj boyu çok uzun ya da kýsa
342 = Kullanýcý arabirim h.
343 = Tarayýcý yetersiz
344 = Tarayýcý takýlý deđil
345 = Tarayýcý hazýr h.
346 = Tarayýcý ADF boţ
347 = Kađýt sýkýţtý
348 = Scanner cover open
349 = Tarayýcý rezerv edilmiţ
350 = Tarayýcý rezervesiz
351 = Tarayýcý mţg
352 = Tarayýcý Dur düđmesi basýlý
353 = Belirsiz tarayýcý hatasý
354 = Uygunsuz dupleks tarama giriţimi
355 = Duplekste sadece ön taranamaz
356 = Teneffüs (RSD/tarayýcý)
357 = Kullanýcý iţlem durdurdu
358 = Ýţlem/iţ terkedildi

[Czech]
256 = Interní chyba
257 = ádná chyba
258 = Obecná chyba
259 = Vlastnost nepřístupná
260 = Poruení pravidel přístupu
261 = Vnitřní datové struktury pokozeny
262 = ádná volná pamě
263 = Zamykání či uvolňování paměti selhalo
264 = ádná pamě DOSu
265 = Pamě DOSu fragmentována
266 = Nelze nalézt ovladač expandované paměti
267 = Chyba ovladače expandované paměti
268 = Chyba DMA
269 = Oblast DMA není ve spojité paměti
270 = Oblast DMA překračuje fyzické hranice paměti
271 = Nelze zamknout stránky DMA
272 = Neexistuje buffer DMA
273 = Oblast DMA je příli velká pro buffer
274 = Buffer DMA je právě pouíván
275 = Neplatná oblast paměti DMA
276 = Oblast DMA nebyla zamknuta
277 = Příli mnoho fyzických stránek DMA
278 = Neplatné ID bufferu DMA
279 = Kopírování mimo hranice bufferu DMA
280 = Neplatné číslo kanálu DMA
281 = Přetečení DMA disable count
282 = Podtečení DMA disable count
283 = Funkce DMA není podporována
284 = Rezervované příznaky DMA jsou nastaveny
285 = Není přístupná ádná pamě adaptéru
286 = Soubor nenalezen
287 = Chyba při vytváření souboru
288 = Atribut souboru Read-only
289 = Chyba při čtení souboru
290 = Chyba při psaní do souboru
291 = Chyba při zavírání souboru
292 = Struktura souboru poruena
293 = Textový soubor s hláeními nenalezen
294 = Hláení nenalezeno
295 = DLL nenalezena
296 = Nedostatek paměti pro zavedení DLL
297 = DLL má neplatný formát
298 = Nelze zavést DLL
299 = DLL vyaduje novou verzi Windows
300 = DLL nezavedena minule
301 = Nelze najít funkci v DLL
302 = Nemůe být voláno z více aplikací
303 = Ovladač scanneru není otevřen
304 = Ovladač scanneru není zaveden
305 = Nelze nalézt ovladač scanneru
306 = patná verze ovladač scanneru
307 = Scanner driver error
308 = Chyba ovladače scanneru
309 = Neplatné spec ID
310 = Specifikováno neplatné parameter ID
311 = Specifikována neplatná hodnota parametru
312 = Neplatný povel ADF
313 = Neplatné nastavení startu snímání
314 = Neplatné nastavení zdroje papíru
315 = Neplatné nastavení rozliení
316 = Neplatné nastavení okrajů
317 = Neplatné nastavení velikosti papíru
318 = Neplatné nastavení orientace
319 = Neplatné nastavení duplexu
320 = Neplatné nastavení jasu
321 = Neplatné nastavení kontrastu
322 = Neplatné nastavení interpretace obrázku
323 = Neplatné nastavení barvy
324 = Neplatné nastavení barvy lampy
325 = Neplatné nastavení polotónů
326 = Neplatné nastavení komprese
327 = Neplatné nastavení typu souboru s obrázkem
328 = Neplatné nastavení indikace scanneru
329 = Neplatné nastavení konfiguračního ID
330 = Neplatné nastavení přenosu obrázku
331 = Neplatné nastavení adresy paměti
332 = Neplatné nastavení adresy protu
333 = Neplatné nastavení kanálu DMA
334 = Neplatné nastavení úrovně HW přeruení
335 = Neplatné nastavení úrovně SW přeruení
336 = Neplatné nastavení SCSI ID
337 = Neplatná mkombinace parametrů
338 = Řádka je příli iroká na zpracování
339 = Obrázek neexistuje
340 = ířka obrázku je příli velká nebo příli malá
341 = Dékla obrázku je příli velká nebo příli malá
342 = Buffer je příli malý
343 = Scanner není způsobilý
344 = Scanner není připojen
345 = Scanner není připraven
346 = Podavač je prázdný
347 = Scanner je ucpaný papírem
348 = Scanner cover open
349 = Scanner je ji rezervován
350 = Scanner není rezervován
351 = Scanner zaneprázdněn
352 = Na scanneru bylo stisknuto tlačítko Stop
353 = Nespecifikovaná chyba scanneru
354 = Pokus cnímat duplexně bez slave
355 = V duplexním reimu nelze snímat jen předek
356 = Časová prodleva (RSD nebo scanner)
357 = Uivatel stornoval operaci
358 = Operace/akce přeruena

[Nederlands]
256 = Interne fout
257 = Geen fout
258 = Algemene storing
259 = Feature niet beschikbaar
260 = Inbreuk op toegang
261 = Interne data struktuur beschadigd
262 = Geen geheugen beschikbaar
263 = Geheugen afsluiten of vrijgeven mislukt
264 = Geen DOS geheugen beschikbaar
265 = DOS geheugen gefragmenteerd
266 = Geen uitgebreid geheugen manager
267 = Uitgebreid geheugen manager fout
268 = DMA fout
269 = DMA gebied niet in aangrenzend geheugen
270 = DMA gebied kruiste een fysische grensmarkering
271 = Kan DMA pagina's niet afsluiten
272 = Geen DMA buffer beschikbaar
273 = DMA gebied is te groot voor buffer
274 = DMA buffer momenteel in gebruik
275 = Ongeldig DMA geheugengebied
276 = DMA gebied was niet afgesloten
277 = Te veel fysische DMA pagina's
278 = Ongeldige DMA buffer ID
279 = Kopieer vanuit DMA buffer bereik
280 = Ongeldig DMA kanaal nummer
281 = DMA disable count overflow
282 = DMA disable count underflow
283 = DMA funktie niet ondersteund
284 = Gereserveerde DMA flag bits set
285 = Geen adapter geheugen beschikbaar
286 = Bestand niet gevonden
287 = Bestand-aanmaken fout
288 = Enkel lezen bestandseigenschap
289 = Bestand leesfout
290 = Bestand schrijffout
291 = Bestand sluiten fout
292 = Bestandsstruktuur beschadigd
293 = Bericht tekst bestand niet gevonden
294 = Bericht niet gevonden
295 = DLL niet gevonden
296 = Onvoldoende geheugen om DLL te laden
297 = DLL heeft ongeldig formaat
298 = Kan DLL niet laden
299 = DLL vraagt nieuwe Windows versie
300 = DLL voorheen niet geladen
301 = Kan functie in DLL niet vinden
302 = Kan niet voor meervoudige toepassing opgeroepen worden
303 = Scanner driver niet geopend
304 = Scanner driver niet geladen
305 = Scanner driver niet gevonden
306 = Ongeldige scanner driver versie
307 = Scanner driver fout
308 = Scanner interface card not found
309 = Ongeldige spec. ID
310 = Ongeldige ID parameter gespecificeerd
311 = Ongeldige parameterwaarde gespecificeerd
312 = Ongeldig ADF commando
313 = Ongeldige instelling scan starvorm
314 = Ongeldige instelling scan papierbron
315 = Ongeldige instelling scan resolutie
316 = Ongeldige instelling scan marge
317 = Ongeldige instelling scan papiermaat
318 = Ongeldige instelling scan oriëntatie
319 = Ongeldige instelling duplex scan
320 = Ongeldige instelling scan helderheid
321 = Ongeldige instelling scan contrast
322 = Ongeldige instelling beeld interpretatie
323 = Ongeldige instelling kleur interpretatie
324 = Ongeldige instelling scan lamp kleur
325 = Ongeldige instelling halftonen
326 = Ongeldige instelling compressie
327 = Ongeldige instelling beeldbestand type
328 = Ongeldige instelling scan indicatie
329 = Ongeldige instelling ID configuratie
330 = Ongeldige instelling scan beeldtransfer vorm
331 = Ongeldige instelling geheugen richting
332 = Ongeldige instelling poort richting
333 = Ongeldige instelling DMA kanaal
334 = Ongeldige instelling HW onderbreekniveau
335 = Ongeldige instelling SW onderbreekniveau
336 = Ongeldige instelling SCSI ID
337 = Ongeldige parameter combinatie
338 = Lijn te breed om te behandelen
339 = Beeld bestaat niet
340 = Beeldbreedte te klein of te groot
341 = Beeldlengte te klein of te groot
342 = Gebruikersbuffer te klein
343 = Scanner niet geschikt
344 = Scanner niet verbonden
345 = Scanner niet klaar
346 = Scanner ADF leeg
347 = Scanner papier blokkering
348 = Scanner cover open
349 = Scanner reeds gereserveerd
350 = Scanner niet gereserveerd
351 = Scanner bezig
352 = Stop toets op scanner ingedrukt
353 = Ongespecifieerde scan fout
354 = Poging om duplex te scannen met/zonder
355 = Kan voorste niet scannen- enkel in duplex vorm
356 = Timeout (RSD of scanner)
357 = Gebruiker geannuleerde operatie
358 = Operatie/actie mislukt

